|  |
| --- |
| 视频监控设备采购及安装项目市场调研询价单 |
| 供应商（盖章））： |
| 联系人及联系方式： |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 单价报价（元） | 合计报价（元） |
| 1 | 变焦半球摄像机 | 8 | 台 | 1.400万星光红外变焦防暴半球摄像机；2.支持绊线入侵、区域入侵；支持ROI、SMART H.265/264编码；3.支持50米红外距离；镜头焦距2.7-13.5mm；4.支持走廊模式、宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印；5.支持DC12V/POE供电,IP67防护等级。 |  |  |
| 2 | 半球摄像机 | 26 | 台 | 1.400万高性能红外摄像机，最大红外距离50米，2.支持ROI、SMART H.265/264；数字宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印；支持动态检测、视频遮挡、网络断开、IP从冲突、异常侦测；3.支持DC12V/POE供电，支持IP67防护；4.内置一个麦克风，支持画音同录。 |  |  |
| 3 | 枪式摄像机 | 4 | 台 | 1.400万超清画质，支持双光全彩夜视，红外最大距离60米，暖光最大距离30米；2.支持ROI、SMART H.265/264编码；支持宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印；3.内置一个MIC；支持DC12V/POE供电；支持IP67防护等级。 |  |  |
| 4 | 半球摄像机（带报警联动） | 4 | 台 | 1.400万超高清画质，支持双光补光，红外最远30米，白光最远20米；2.支持SMART H.265/264、ROI、SVC、背光补偿、强光抑制、3D降噪、宽动态、数字水印、移动侦测、异常侦测；3.内置一个MIC、一个扬声器，可双向对讲；支持DC12V/POE供电，IP66防护等级；4.支持一路报警输入、一路报警输出（最大AC/DC24V 1A）。 |  |  |
| 5 | 红外防爆枪式摄像机 | 1 | 台 | 1.采用全密封高强度防爆铝合金外壳，具备IP68、IK10防护等级；2.支持400万超高画质和30米柔光全彩；3.支持走廊模式、宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印、ROI、SMART H.265编码；内置音频、报警、485等接口可实现报警联动；4.支持DC12V/POE供电。 |  |  |
| 6 | 一键式报警按钮 | 4 | 个 |  |  |  |
| 7 | 48口千兆POE交换机 | 1 | 台 | 1.提供48个千兆PoE电口、2个千兆电口、2个千兆光口；2.端口最大供电功率30W，整机最大供电功率470W，6KV防浪涌（POE口）3.交换容量104Gbps，包转发率77.367Mpps，MAC地址容量16K，缓存12Mbits；4.支持IEEE 802.3at/a、802.3、802.3u、802.3x、802.3ab、802.3z标准；5.支持iVM-4200客户端、海康互联APP管理‘6.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理； |  |  |
| 8 | 视频监控移机 | 17 | 台 | 利旧安装 |  |  |
| 9 | 人脸识别硬盘录像机 | 1 | 台 | 1.8路视频接入，网络输入带宽80Mbps，网络输出带宽160Mbps：2.支持1路HDMI（3840×2160/30Hz）、一路VGA（1920×1080/60Hz）视频输出，支持异源配置；3.支持8路同步回放、解码能力6×1080P；4.支持16个人脸库，2万张名单库库容，16个名单库，支持4路人脸对比报警（图片流）；5.支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检测、支持8路智能移动侦测，支持一路200W人脸抓拍；6.支持2盘位硬盘，单盘最大支持10TB，支持4路报警输入，1路报警输出。 |  |  |
| 10 | 网线 | 11 | 箱 | 超五类无氧纯铜非屏蔽双绞线 |  |  |
| 11 | 管材 | 1700 | 米 | PVC线管、管径20 |  |  |
| 12 | 辅材 | 1 | 批 | 含水晶头，弯直头，管卡钉，胶布等 |  |  |
| 合计报价（元）： |
| 备注：安装点位涉及医院四个院区（沙河、东虹、金牛、青龙场），报价含设备、安装及调试等所有费用。 |